	При использовании баллонов сжиженного газа запрещается:
- использование неправильных или дефектных баллонов;
-размещение баллонов внутри жилых зданий/домов, они должны располагаться снаружи в металлических шкафах;
-использование соединительных шлангов в неисправном состоянии, с пористыми, резкими, треснутыми или расширенными изгибами на концах, без регуляторов давления, без зажимных хомутов или без уплотнительных прокладок или с поврежденными уплотнениями;
-подключение приборов и средств прямого нагрева без редуктора давления;
-расположение баллонов вблизи источников тепла, интенсивного теплового излучения или под прямым воздействием солнечных лучей. Баллон не должен храниться или использоваться, когда температура превышает 40oC;
- использование баллонов сжиженного газа в подвале зданий, поскольку сжиженный газ (G. P. L.) примерно в два раза тяжелее воздуха;
-транспортировка, обработка или использование баллонов в другом положении, кроме вертикального, опрокидывания, удара и т. д.;
- использование в неисправном состоянии соответствующих цилиндров и установок (шланг, редуктор давления);
- прохождение шланга через заднюю часть печи для приготовления пищи;
- перекрытие новой прокладки над старой;
- нагрев баллонов горячей водой, паром для повышения давления газа в баллонах, так как это может привести к взрыву баллонов;
- промывка баллонов в агрессивных жидкостях (сода, щелочь и т. д.);
- проведение проверки герметичности баллона, прокладок, регуляторов давления или шланга. Проверку   проводить  только с эмульсией мыльной воды.
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ!
БЛАГОДАРЯ  ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМУ ПОВЕДЕНИЮ ВЫ СПАСАЕТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ И ИМУЩЕСТВО.
	При использовании баллонов сжиженного газа рекомендуется:
- наружное расположение баллонов должно быть предусмотрено на расстоянии (на свету) не менее 0,5 м от оконных проемов и 1 м от дверных проемов первого этажа, не менее 3 м от дверных и оконных проемов подвалов и полуподвалов;
- не оставляйте пищу на огне без присмотра. Возьмите ее с подогрева, если вам обязательно нужно оставить кухню на более длительный период, особенно если могут возникнуть непредвиденные задержки;
- после того, как вы закончите готовить, убедитесь, что вы отключили газовую плиту;
- перед розжигом огня убедитесь, что кран баллона и краны газового прибора закрыты;
- если в помещении ощущается характерный запах газа, срочно приступайте к закрытию   крана баллона и газового прибора и открывайте двери и окна для проветривания помещения в течение 30 минут. В то же время, не зажигайте спички, зажигалки, не пользуйтесь электрическими выключателями, дверными звонками, телефонами, не курить и не использовать источники открытого огня до тех пор, пока помещение не проветрится;
- при воспламенении огня на газовой плите, после открытия крана баллона, используйте принцип " газ на пламени " (сначала зажгите спичку, а затем маневрируйте краном подачи газа). Мы рекомендуем использовать электрический воспламенитель;
- заправляйте баллоны только тем топливом, для которого они были разработаны. 
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НЕ БУДЬТЕ РАВНОДУШНЫ!
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, СОХРАНЯЙТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ!

	ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗОВЫХ УСТАНОВОК
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- не используйте импровизацию на баллонах и приборах, они представляют реальную опасность взрыва и пожаров;
- при зажигании огня соблюдайте принцип „газ на пламени”. Сначала зажигаем спичку или другой источник открытого огня, затем открывается газовый кран;
- обеспечить постоянную вентиляцию помещений, в которых установлены приборы с открытым пламенем, снабженные природным газом;
- проводите проверку газовых установок один раз в год;
-избегайте любой возможности незаконного монтажа некоторых соединений на внутренние установки для использования природного газа.
Запрещается:
- находится в помещениях, где ощущается запах газа, или где находятся несоединенные отопительные приборы к дымоходам(с применением открытого огня);
- использование несертифицированных гибких соединений;
- оставлять без надзора плиты или другие неавтоматические приборы;
- блокировка вентиляционного канала и / или дымохода!
Действия при выявлении запаха природного газа:
[image: ]- закройте все устройства, работающие на природном газе;
- не включайте выключатели, электроприборы и бытовую технику;
- откройте все двери и окна для проветривания помещения;
- погасите все очаги от приборов для приготовления пищи или обогрева, не использовать спички, зажигалки или другие источники открытого огня;
- сообщите об этом как можно быстрее, вне помещения, где произошла утечка/ возгорание, службе экстренной помощи (112).

ЗАЩИТИТЕ СВОЮ СЕМЬЮ И ДОМ
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